## 009\_O\_红绿灯模块

**功能作用： 模块图片：**



1：用3\*3矩阵灯模块控制红绿黄三灯的亮灭；

2：即插即用，模拟3\*3矩阵传感器显示输出；

3：支持乐高官方编程软件（教育版与家庭版）

**软件编程：**

图形化编程请使用3\*3矩阵传感器的编程模块，如下：

****

**显示红色--->红灯亮**

****

**显示绿色--->绿灯亮**

****

**显示黄色--->黄灯亮**

****

**显示白色--->全亮**

****

**显示黑色--->全灭**


Python编程请调用3\*3矩阵传感器的函数。略

**场景案例一：交通红绿灯**

**功能描述：**

红灯亮5s，黄灯3s，绿灯5s；循环显示。

**编程参考：**

****